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Professional Antifreeze FELIX Prolonger предназначен для использования во всех легковых и грузовых автомобилях, в том числе высоконагруженных и форсированных, эксплуатируемых в тяжелых климатических и дорожных условиях.
Технические характеристики
Преимущества
Варианты фасовки
Обеспечивает 100% защиту двигателя и деталей системы охлаждения от всех видов коррозии, перегрева и переохлаждения
Увеличенный пробег без замены охлаждающей жидкости - до 120 000 км
Обладает усиленной и пролонгированной защитой металлов (в том числе алюминия), сплавов, резины
Исключает возможность образования накипи и отложений
Обладает высокими смазывающими свойствами и низким пенообразованием
Эффективен при температурах окружающего воздуха от –45°С до + 50°С
Обеспечивает быстрый прогрев двигателя до нужной температуры
Обладает превосходной теплопроводностью и теплоемкостью
Улучшает работу и продлевает срок службы помпы, термостата, радиатора
Содержит запатентованный многофункциональный пакет антикоррозионных, антикавитационных, антипенных и смазывающих присадок. Изготовлен из моноэтиленгликоля высшего сорта и специально подготовленной деминерализованной воды высшей степени очистки. Неорганический антифриз класса G11 по классификации VW.
Professional Antifreeze FELIX Prolonger отвечает требованиям крупнейших автопроизводителей и международным стандартам качества:
Audi: TL 774-C
BMW: BMW N 600 69.0
German Army: TL 6850-0038/1
KHD: H-LV 0161 0188
MAN: MAN 324-NE
Mercedes-Benz: DBL 7700.20 page 325.0
MTU: MTL 5048
Opel/General Motors: B 040 0240
Saab: 6901599
Seat: TL 774-C
Scoda: TL 774-C
Volkswagen: TL 774-C (VW code G11)
Volvo 1286083
Deutz AG: 0199-99-1115 and 0199-99-2091
GE Jenbacher: TA 1000-0201
Chrysler MS 7170
John Deere H24C1
ASTM D 3306
ASTM D 4340
SAE J 1034
BS 6580-1992
AFNOR R15-601
